Ausschreibungstext Präsenz- und Raumklimasensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr

Innenraum-Kombisensor für das KNX-Bus-System. Erfassung von Helligkeit (mit Nachterkennung), Bewegung, CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit (relativ/absolut) und Luftdruck. Betriebsspannung KNX-Busspannung. 
Applikationsprogramm mit Bewegungsmelder-Konfiguration (Master/Slave), 4 Helligkeits-Grenzwerten, Lichtregelung, 4 Temperatur-Grenzwerten, Temperatur-PI-Regelung, Sommerkompensation, 4 Feuchtigkeits-Grenzwerten, Feuchte-PI-Regelung, Taupunktberechnung, Behaglichkeitsfeld-Überwachung, 4 Luftdruck-Grenzwerten, 4 CO2-Grenzwerten, CO2-PI-Regelung, 4 Stellgrößenvergleichern, 8 multifunktionalen Berechner-Modulen, 8 UND- Logik-Gattern und 8 ODER-Logik-Gattern. 449 Kommunikationsobjekte. 
Für Wand- oder Deckenmontage. Maße: Durchmesser 105 mm, Höhe 32 mm.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70399 Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr

Ausschreibungstext Präsenz- und Raumklimasensor Sewi KNX TH L-Pr

Innenraum-Kombisensor für das KNX-Bus-System. Erfassung von Helligkeit (mit Nachterkennung), Bewegung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ/absolut). Betriebsspannung KNX-Busspannung. 
Applikationsprogramm mit Bewegungsmelder-Konfiguration (Master/Slave), 4 Helligkeits-Grenzwerten, Lichtregelung, 4 Temperatur-Grenzwerten, Temperatur-PI-Regelung, Sommerkompensation, 4 Feuchtigkeits-Grenzwerten, Feuchte-PI-Regelung, Taupunktberechnung, Behaglichkeitsfeld-Überwachung, 4 Stellgrößenvergleichern, 8 multifunktionalen Berechner-Modulen, 8 UND- Logik-Gattern und 8 ODER-Logik-Gattern. 377 Kommunikationsobjekte. 
Für Wand- oder Deckenmontage. Maße: Durchmesser 105 mm, Höhe 32 mm.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70398 Sewi KNX TH L-Pr

Ausschreibungstext Raumklimasensor Sewi KNX AQS/TH-D

Innenraum-Kombisensor für das KNX-Bus-System. Erfassung von CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit (relativ/absolut) und Luftdruck. Betriebsspannung KNX-Busspannung. 
Applikationsprogramm mit 4 Temperatur-Grenzwerten, Temperatur-PI-Regelung, Sommerkompensation, 4 Feuchtigkeits-Grenzwerten, Feuchte-PI-Regelung, Taupunktberechnung, Behaglichkeitsfeld-Überwachung, 4 Luftdruck-Grenzwerten, 4 CO2-Grenzwerten, CO2-PI-Regelung, 4 Stellgrößenvergleichern, 8 multifunktionalen Berechner-Modulen, 8 UND- Logik-Gattern und 8 ODER-Logik-Gattern. 363 Kommunikationsobjekte. 
Für Wand- oder Deckenmontage. Maße: Durchmesser 105 mm, Höhe 32 mm.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70397 Sewi KNX AQS/TH-D
Ausschreibungstext Präsenz- und Helligkeitssensor Sewi KNX L-Pr

Innenraum-Kombisensor für das KNX-Bus-System. Erfassung von Helligkeit (mit Nachterkennung) und Bewegung. Betriebsspannung KNX-Busspannung. 
Applikationsprogramm mit Bewegungsmelder-Konfiguration (Master/Slave), 4 Helligkeits-Grenzwerten, Lichtregelung, 8 multifunktionalen Berechner-Modulen, 8 UND- Logik-Gattern und 8 ODER-Logik-Gattern. 230 Kommunikationsobjekte. 
Für Wand- oder Deckenmontage. Maße: Durchmesser 105 mm, Höhe 32 mm.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70396 Sewi KNX L-Pr

Ausschreibungstext Helligkeitssensor Sewi KNX L

Raumhelligkeitssensor für das KNX-Bus-System mit Nachterkennung. Betriebsspannung KNX-Busspannung. 
Applikationsprogramm mit 4 Helligkeits-Grenzwerten, Lichtregelung, 8 multifunktionalen Berechner-Modulen, 8 UND- Logik-Gattern und 8 ODER-Logik-Gattern. 189 Kommunikationsobjekte. 
Für Wand- oder Deckenmontage. Maße: Durchmesser 105 mm, Höhe 32 mm.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70395 Sewi KNX L

Ausschreibungstext Luftqualitätssensor Sewi KNX AQS

Innenraum-CO2-Sensor für das KNX-Bus-System. Betriebsspannung KNX-Busspannung. 
Applikationsprogramm mit 4 CO2-Grenzwerten, CO2-PI-Regelung, 4 Stellgrößenvergleichern, 8 multifunktionalen Berechner-Modulen, 8 UND- Logik-Gattern und 8 ODER-Logik-Gattern. 210 Kommunikationsobjekte. 
Für Wand- oder Deckenmontage. Maße: Durchmesser 105 mm, Höhe 32 mm.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70394 Sewi KNX AQS

Ausschreibungstext Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Sewi KNX TH

Innenraum-Kombisensor für das KNX-Bus-System. Erfassung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ/absolut). Betriebsspannung KNX-Busspannung. 
Applikationsprogramm mit 4 Temperatur-Grenzwerten, Temperatur-PI-Regelung, Sommerkompensation, 4 Feuchtigkeits-Grenzwerten, Feuchte-PI-Regelung, Taupunktberechnung, Behaglichkeitsfeld-Überwachung, 4 Stellgrößenvergleichern, 8 multifunktionalen Berechner-Modulen, 8 UND- Logik-Gattern und 8 ODER-Logik-Gattern. 291 Kommunikationsobjekte. 
Für Wand- oder Deckenmontage. Maße: Durchmesser 105 mm, Höhe 32 mm.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70393 Sewi KNX TH

Ausschreibungstext Temperatursensor Sewi KNX T

Innentemperatur-Sensor für das KNX-Bus-System. Betriebsspannung KNX-Busspannung. 
Applikationsprogramm mit 4 Temperatur-Grenzwerten, Temperatur-PI-Regelung, Sommerkompensation, 4 Stellgrößenvergleichern, 8 multifunktionalen Berechner-Modulen, 8 UND- Logik-Gattern und 8 ODER-Logik-Gattern. 237 Kommunikationsobjekte. 
Für Wand- oder Deckenmontage. Maße: Durchmesser 105 mm, Höhe 32 mm.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70392 Sewi KNX T