WS1000 COLOR MIT 230 V-ANTRIEBS-AUSGÄNGEN:

Ausschreibungstext Steuerung WS1000 Color-4

Zentraleinheit mit Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger) und Funk-Innenraumsensor WGTH-UP (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit). 4 Antriebs-Ausgänge 230 V (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Lüftermodule RF-VM, Innenraumsensoren WG (AQS)TH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der angeschlossenen Antriebe/Geräte über Echtglas-Farb-Touch-Display 8,4 Zoll. Anschlussmöglichkeit für 10 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 250 x 182 x 43 (B x H x Aufbautiefe in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 235 x 169 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Gehäusemaße Innenraumsensor 55 x 55 x 15 (B x H x Aufbautiefe in mm), Wandmontage in Gerätedose, mit Rahmen.
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Weißaluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1000 Color-4

Ausschreibungstext Steuerung WS1000 Color-6

Zentraleinheit mit Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger) und Funk-Innenraumsensor WGTH-UP (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit). 6 Antriebs-Ausgänge 230 V (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Lüftermodule RF-VM, Innenraumsensoren WG (AQS)TH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der angeschlossenen Antriebe/Geräte über Echtglas-Farb-Touch-Display 8,4 Zoll. Anschlussmöglichkeit für 10 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional. 
Maße Zentraleinheit 250 x 182 x 43 (B x H x Aufbautiefe in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 235 x 169 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Gehäusemaße Innenraumsensor 55 x 55 x 15 (B x H x Aufbautiefe in mm), Wandmontage in Gerätedose, mit Rahmen.
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Weißaluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1000 Color-6

Ausschreibungstext Steuerung WS1000 Color-8

Zentraleinheit mit Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger) und Funk-Innenraumsensor WGTH-UP (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit). 8 Antriebs-Ausgänge 230 V (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Lüftermodule RF-VM, Innenraumsensoren WG (AQS)TH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8
Manuelle Bedienung der angeschlossenen Antriebe/Geräte über Echtglas-Farb-Touch-Display 8,4 Zoll. Anschlussmöglichkeit für 10 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 250 x 182 x 43 (B x H x Aufbautiefe in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 235 x 169 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Gehäusemaße Innenraumsensor 55 x 55 x 15 (B x H x Aufbautiefe in mm), Wandmontage in Gerätedose, mit Rahmen.
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Weißaluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1000 Color-8

Ausschreibungstext Steuerung WS1000 Color-10

Zentraleinheit mit Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger) und Funk-Innenraumsensor WGTH-UP (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit). 10 Antriebs-Ausgänge 230 V (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Lüftermodule RF-VM, Innenraumsensoren WG (AQS)TH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der angeschlossenen Antriebe/Geräte über Echtglas-Farb-Touch-Display 8,4 Zoll. Anschlussmöglichkeit für 10 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 250 x 182 x 43 (B x H x Aufbautiefe in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 235 x 169 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Gehäusemaße Innenraumsensor 55 x 55 x 15 (B x H x Aufbautiefe in mm), Wandmontage in Gerätedose, mit Rahmen.
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Weißaluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1000 Color-10

FERNBEDIENUNG FÜR WS1000 COLOR:

Ausschreibungstext Funk-Fernbedienung Remo 8

Handsender mit 8 Kanälen. Auf-/Ab-/Stopp-Tasten, Display zur Kanal-Anzeige. Mit Magnet-Wandhalterung.
Maße Handsender 41 x 140 x 21 (B x H x T in mm). Maße Halterung 54 x 150 x 11 (B x H x T in mm).
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Aluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: Remo 8