Ausschreibungstext Wetterstation P04i-GPS

Wetterstation für Direktanschluss an Steuerungen KNX WS1000 Color/Style, WS1000 Color/Style, WS1 Color/Style. Erfassung von Helligkeit, Windgeschwindigkeit (elektronische Messung), Niederschlag (beheizter Sensor), Temperatur. Mit GPS-Empfänger. Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 62 x 71 x 145 (B x H x T in mm). Optional Anschluss über P03i/P04i-Datensammler oder P03i/P04i-Verteiler.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: P04i-GPS

Ausschreibungstext Windsensor P04i-W

Windsensor für Steuerungen KNX WS1000 Color/Style, WS1000 Color/Style, WS1 Color/Style. Anschluss über P03i/P04i-Datensammler. Erfassung der Windgeschwindigkeit (elektronische Messung). Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 62 x 71 x 145 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: P04i-W